|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zuständige Dienststelle 1) |  | Absender |

Stand 14.03.2024

**Verbindliche Erklärung zum Reduzierungsplan - Vereinfachter Nachweis**

**nach Anhang IV C der 31. BImSchV - Lösungsmittelverordnung**

|  |  |
| --- | --- |
| Name / Firmenbezeichnung / Anschrift: | |
| Betriebliche Kontaktperson | Telefon |
| E-Mail-Adresse | |
|  | |
| Bezeichnung und Anschrift des Betriebes, soweit mit Anschrift des Betreibers nicht identisch | |
|  | |
| Bezeichnung der Anlage  (Nr. nach Anhang I der 31. BImSchV): | Tätigkeit  (Nr. nach Anhang II der 31. BImSchV): |
| Innerbetriebliche (technische) Bezeichnung | |

## Einzuhaltende Anforderungen nach Anhang IV C der Lösungsmittelverordnung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlage / Tätigkeit  nach Anhang I / II der 31. BImSchV | Anhang IV C | Einsatzstoff / Anforderung | | bitte ankreuzen |
| Anlage nach Nr. 1.3  sonstige Drucktätigkeiten | Nr. 1 | Lösungsmittelgehalt in Druckfarben, Klarlacken, Klebstoffen und Hilfsstoffen | < 10 % |  |
|  |  |  |  |  |
| Anlage nach Nr. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5  Beschichtung von Personenkraftwagen, Fahrerhäusern, Nutzfahrzeugen, Bussen, Schienenfahrzeugen  -nicht genehmigungsbedürftig- | Nr. 2 | * VOC-Wert in Beschichtungsstoffen und * VOC-Massegehalt in Reinigungsmitteln | ≤ 250 g/l  < 20 % |  |
|  |  |  |  |  |
| Anlage nach Nr. 5.1  Fahrzeugreparaturlackierung:  ‚Anhängerlackierung‘ oder  zur ‚ursprünglichen Lackierung von  Kraftfahrzeugen außerhalb der  ursprünglichen Fertigungsstraße‘  -nicht genehmigungsbedürftig-  Anm.: Gemäß Nr. 5.1.3 Anhang III gilt:  Werkzeugreinigung in geschlossenen oder mindestens halbgeschlossenen Geräten nach Stand der Technik | Nr. 4 | VOC-Wert in   * Werkzeugreinigern * Vorreinigungsmitteln * Spachteln * Waschprimern * Haftgrundierungen * Grundierfüllern * Schleiffüllern * Nass-in-Nassfüllern * Einschicht-Uni-Decklacken * Basislacken * Klarlacken * Spezialprodukten | in g/l  ≤ 850  ≤ 200  ≤ 250  ≤ 780  ≤ 540(1)  ≤ 540(1)  ≤ 540(1)  ≤ 540(2)  ≤ 420  ≤ 420  ≤ 420(3)  ≤ 840(3)(4) |  |
| (1) Es gelten < 250 g/l, soweit die Anwendung des Einsatzstoffes nach dem Stand der Technik möglich ist.  (2) Es gelten < 420 g/l, soweit die Anwendung des Einsatzstoffes nach dem Stand der Technik möglich ist.  (3) Anpassung an den Stand der Technik  (4) Der Anteil der Spezialprodukte an den gesamten Beschichtungsstoffen darf 10 % nicht überschreiten. | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlage / Tätigkeit  nach Anhang I / II der 31. BImSchV | Anhang IV C | Einsatzstoff /Anforderung | | bitte ankreuzen |
| oder: Anlage nach Nr. 5.1  Fahrzeugreparaturlackierung:  ‚Anhängerlackierung‘ oder  zur ‚ursprünglichen Lackierung von  Kraftfahrzeugen außerhalb der  ursprünglichen Fertigungsstraße‘  -nicht genehmigungsbedürftig- | Nr. 2 | * VOC-Wert in Beschichtungsstoffen und * VOC-Massegehalt in Reinigungsmitteln | ≤ 250 g/l  < 20 % |  |
|  |  |  |  |  |
| Anlage nach Nr. 8.1  Beschichten von sonstigen  Metall- oder Kunststoffoberflächen  -nicht genehmigungsbedürftig- | Nr. 2 | * VOC-Wert in Beschichtungsstoffen und * VOC-Massegehalt in Reinigungsmitteln | ≤ 250 g/l  < 20 % |  |
|  |  |  |  |  |
| Anlage nach Nr. 9.1  Beschichten von Holz oder  Holzwerkstoffen | Nr. 3 | * VOC-Wert bei Beschichtung ebener und planer Oberflächen und * VOC-Wert bei Beschichtung sonstiger Oberflächen und * VOC-Wert bei Einsatz ausschl. wässriger Beizen | ≤ 250 g/l  ≤ 450 g/l  ≤ 300 g/l |  |
|  |  |  |  |  |
| Anlage Nr. 10.1 - nur bezogen auf die Teiltätigkeit: ‚Beschichten oder Bedrucken von Textilien‘  (nicht auf ‚Beschichten von Gewebe-, Folien- oder Papieroberflächen‘) | Nr. 5 | * Beschichten, Bedrucken je kg Textilien und * Verschleppung und Restgehalt der Präparation je kg Textilien | ≤ 0,8 g C  ≤ 0,4 g C |  |
|  |  |  |  |  |
| Anlage nach Nr. 13.1  Laminierung von Holz oder Kunststoffen  -nicht genehmigungsbedürftig- | Nr. 6 | Lösungsmittelgehalt in Klebstoffen und Primern | < 5 % |  |
|  |  |  |  |  |
| Anlage nach Nr. 14.1  Klebebeschichtung  -nicht genehmigungsbedürftig- | Nr. 6 | Lösungsmittelgehalt in Klebstoffen und Primern | < 5 % |  |

Die Anlage wurde mit Datum       nach § 5 Abs. 2 der Lösungsmittelverordnung angezeigt.

Als Betreiber der o.g. Anlage erkläre ich gem. § 5 Abs. 7 der 31. BImSchV verbindlich, ab dem       nur noch Einsatzstoffe zu verwenden, die den Anforderungen des Anhangs IV C der 31. BImSchV entsprechen, so wie oben zusammengefasst und von mir gekennzeichnet.

Mit freundlichen Grüßen

|  |  |
| --- | --- |
| Ort, Datum       , | Unterschrift  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Erläuterungen**

## zu 1) Richten Sie Ihre Anzeige an die für Sie zuständige Umweltverwaltung:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kreisgebiet** | **kreisfreie Stadt** | **Bezirksregierung**  bei bestimmten Anlagen |
| Ennepe-Ruhr-Kreis, Hochsauerlandkreis, Märkischer Kreis, Olpe, Soest, Siegen-Wittgenstein, Unna | Hamm, Herne,  für die Städte Bochum, Dortmund und Hagen: Gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde (in Hagen, Hochstr. 74) | Arnsberg |
| Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke, Paderborn | Bielefeld | Detmold |
| Mettmann, Wesel, Kleve,  Neuss, Viersen | Duisburg, Düsseldorf, Essen, Krefeld, Mönchengladbach, Mülheim, Oberhausen, Remscheid, Solingen, Wuppertal | Düsseldorf |
| Aachen (Städteregion), Düren, Rhein-Erft-Kreis, Euskirchen, Heinsberg, Oberbergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis,  Rheinisch-Bergischer Kreis | Aachen (Städteregion), Bonn,  Köln, Leverkusen | Köln |
| Borken, Coesfeld, Recklinghausen, Steinfurt, Warendorf | Bottrop, Gelsenkirchen, Münster | Münster |

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeitenden der für Sie zuständigen Dienststelle.